Syntaxe des fichiers GABARITS d’EXTRACTION

BL:NOM		Cxxx000	= nom du bloc 
BL:LEVEL		Nxxx000	= niveau d'imbrication du bloc 
BL:X			NxxxDDD	= coordonnée X du point d'insertion du bloc 
BL:Y			NxxxDDD	= coordonnée Y du point d'insertion du bloc 
BL:Z			NxxxDDD	= coordonnée Z du point d'insertion du bloc 
BL:NUMBER		Nxxx000	= nombre de bloc pour la commande INSERM 
BL:HANDLE		Cxxx000	= poignée du bloc que pour la commande INSERM 
BL:LAYER		Cxxx000	= nom du calque d'insertion du bloc 
BL:ORIENT		NxxxDDD	= angle de rotation du bloc 
BL:XSCALE		NxxxDDD	= facteur d'échelle en X 
BL:YSCALE		NxxxDDD	= facteur d'échelle en Y 
BL:ZSCALE		NxxxDDD	= facteur d'échelle en Z 
BL:XEXTRUDE	NxxxDDD	= composant X de la direction d'extrusion du bloc 
BL:YEXTRUDE	NxxxDDD	= composant Y de la direction d'extrusion du bloc 
BL:ZEXTRUDE	NxxxDDD	= composant Z de la direction d'extrusion du bloc
ATTRIBxxxx	Cxxx000	= valeur de l'attribut format caractère
ATTRIBxxxx 	NxxxDDD	= valeur de l'attribut format numérique